|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bug** | | **转任务ID** |
| 1 | BUG #1226 【系统设置】进入系统设置打开wifi热点，wifi热点打不开 | **2112** |
| 2 | BUG #1204 wifi异常断开导致wifi display 的名称变化 |  |
| 3 | BUG #1192 只能通过关闭wifi热点来打开wifi display，只能通过关闭wifi display | **2351** |
| 4 | BUG #1165 【系统设置】没有wifi display选项 | **1699** |
| 5 | BUG #1162 【系统设置】个人热点设置不能保存 | 1700 |
| 6 | BUG #1157 【系统设置】无线网连接成功,网络模式,IP等wifi设置不能保存 | **1703** |
| 7 | BUG #1156 【系统设置】连接其中一个无线网后,点击另一个无线网进入,密码栏不是空的,显示为前一次输入的密码 | **1704** |
| 8 | BUG #1054 【系统设置】wifi连接过程中会显示信息position:4，提示不友好 | **1473** |
| 9 | BUG #1052 [系统设置]wifi连接的时候出现提示信息connect\_wifi() positon:1,提示不友好 | **1709** |
| 10 | BUG #1048 在有线网络设置中，手动设置IP地址，然后打开wifi客户端，连接wifi,WIFI连接不成功 | **1289** |
| 11 | BUG #999 机顶盒升级或恢复出厂后，以无线方式连接开机后wifi热点未打开，且进入网络设置中无法手动打开wifi热点 | **1295** |
| 12 | BUG #973 概率性出现，连接无线过程，连接已保存密码的AP无效，可以一直按确定连接，且无正在连接状态，无法连接上任何热点，重启后才能恢复 |  |
| 13 | BUG #972 设置向导中无线方式连接成功后，进入主页，一分钟不到提示网络未连接，进入网络设置中，无线网络状态为打开，但是无任何热点，扫描热点会一直搜索，只有开机重启才能恢复正常； |  |
| 14 | BUG #933 概率性出现连接无线过程未找到无线网络，自动关闭wifi开关后自动重启现象 |  |
| 15 | BUG #924 盒子接入有线，进入开机设置向导，盒子自动启动热点失败；进入系统设置wifi热点开关无法打开，右下角图标显示已连接 |  |
| 16 | BUG #911 未接入有线连接无线时，关闭无线网络开关，系统自动打开无线网络开关，但状态仍显示未关闭状态 |  |
| 17 | BUG #719 盒子无法连接wifi热点，提示“输入的密码错误”（密码输入确认没有问题） | **2353** |
| 18 | BUG #688 盒子切换连接其他热点时死机，串口无响应 |  |
| 19 | BUG #686 重启后 网络设置内无线热点列表概率性出现 只显示已连接的热点，5S左右其他热点可完整显示 |  |
| 20 | BUG #480 重新启动飞BOX后，wifi无法自动连接；点击扫描控件，系统自动重启，弹出提示 “system进程无响应”，遥控操作无响应 |  |
| 21 | BUG #316 网络设置向导 连接加密的wifi热点，输入密码为空时，提示准备连接中... |  |
| 22 | BUG #225 设置向导 扫描wifi热点太慢，需要15S左右，影响用户体验 |  |
| 23 | BUG #207 系统设置 wifi客户端打不开（测试过程中发现一次） |  |
| 24 | BUG #54 WiFi客户端连接加密热点时，输入错误密码，5分钟后，一直显示连接中，无任何提示 |  |

**S1001中Wifi模块Bug列表**